Пистолет для нанесения однокомпонентных герметиков в картриджах.
A.N.I. SAM/3-CS
Система позволяет наносить однокомпонентные распыляемые и нераспыляемые герметики в алюминиевых или пластиковых картриджах. Пистолет обеспечивает возможность регулировки качества нанесения распыляемого герметика, обеспечивает различную ширину нанесения шовного герметика на сварных швах различных деталей.
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Стандартное оборудование в коробке.

1) Пневматический пистолет (макс. 8 бар)

2) Курок.

3) Регулировка распыления

4) Регулировка подачи материала

5) Наружное сопло для получения «острой» шагрени (тип Фольксваген)

6) Наружное сопло для получения «гладкой» шагрени (тип Рено)

7) Адаптер для пакетов – туб.

8) Адаптер для нанесения специальных продуктов на кромки и клея -  герметика.

Установка картриджа с однокомпонентным герметиком.

1) Удалите крышку картриджа с силикагелем.

[image: image2.jpg]K




2) Вскройте картридж 
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3) установите сопло (7) на картридж, снимите переднюю гайку с пистолета и закрепите картридж внутри пистолета.
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4) Установите внешнее сопло на пистолет и наверните гайку.
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Установка картриджей с герметиками
 (см. пункт 1 и 2)

3) Отрежьте носик на картридже в соответствии с вашими требованиями.
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4) Поместите картридж на адаптер (8), поместите весь картридж в пистолет и затяните круглую гайку.
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Инструкции по применению.

Установите давление воздуха примерно на 6 бар для распыляемой продукции и шовных герметиков, 8 бар для клеев - герметиков для стекол. Закройте оба регулятора (8 и 9), повернув их по часовой стрелке.

Вращением регулятора (9) определяется количество подаваемого материала.

Регулировка качества и вида наносимой шагрени производится плавным вращением регулятора (8).

ВАЖНО!НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ С ПИСТОЛЕТОМ БЕЗ КАРТРИДЖА! ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ПОРШЕНЬ!
ВАЖНО! Ознакомьтесь, пожалуйста, с данной инструкцией, чтобы обеспечить наибольшую безопасность и эффективность работы с инструментом!
Советы по безопасности.

Никогда не направляйте поток воздуха на людей или животных. Никогда не направляйте пистолет на других людей. Надевайте очки для защиты глаз. Не пренебрегайте советами по безопасности производителя материала, который вы распыляете, и всегда надевайте соответствующую защитную маску для лица, защищайте кожу. Не распыляйте, когда рядом находятся люди, не подпускайте детей к окрасочному оборудованию. Всегда проверяйте – подходит ли давление воздуха для распыления того материала, который вы выбрали. Не подсоединяйте воздуховод прежде, чем вы будете готовы начать работу. Проверьте, что давление воздуха не более 8 бар. Не распыляйте в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.
Предупреждение: Пистолет не требует ежедневного обслуживания, но для успешной работы необходимо:

1) Снимать картридж после использования, даже если он еще полон.
2)  Всегда содержите внутреннее сопло (21 – белого цвета) и внешнее сопло (19-20 – черного цвета) в чистоте.
3)  Перед использованием пистолета всегда проверяйте, не блокирует ли герметик отверстие сопла. Если герметик подсох и блокирует подачу, очистите сопло, для свободной подачи материала. Забитое сопло может создавать опасные ситуации даже тогда, когда пистолет не подключен к компрессору.
4) В случае попадания герметика внутрь пистолета дайте герметику высохнуть, разберите пистолет и очистите детали пистолета от остатков герметика.

Список деталей, входящих в состав будет предоставлен при  необходимости.

Технические характеристики:

Рабочее давление: 6 бар 

Расход воздуха: 220 л/мин 
Вес: 1.115 кг
Максимальное давление: 8 бар

Максимальный уровень шума: 70 dBA

Размеры: 340ммХ220мм

Деталировка:
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